**中天国富证券有限公司**

**中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目招标书**

**目 录**

[1. 招标单位 3](#_Toc157590060)

[2. 招标邀请函 3](#_Toc157590061)

[3. 招标项目 4](#_Toc157590062)

[4. 投标条件 14](#_Toc157590063)

[5. 招标方式 15](#_Toc157590064)

[6. 投标报价 16](#_Toc157590065)

[7. 投标须知 16](#_Toc157590066)

[8. 评标规则与中标通知 20](#_Toc157590067)

[9. 投标文件组成 20](#_Toc157590068)

[10. 附件 22](#_Toc157590069)

# 招标单位

中天国富证券有限公司

# 招标邀请函

（被邀请单位名称）：

经发包人确定，现邀请贵单位参加中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目 投标。

招标文件将以电子邮件形式发送到贵单位指定联系人邮箱。

递交投标文件的截止时间为2025 年 X 月 X日 X 时，地点为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，发包人不予接受。如投标单位不足三家将重新组织招标。

注：贵单位收到本投标邀请书后，无论是否参与本次投标，均请于2025年X 月 X日X时前，以书面形式回函确认。回函请扫描后发至邮箱,谢谢合作！

 招标单位名称：中天国富证券有限公司

 2025 年 X 月 X 日

附：

**回 函**

中天国富证券有限公司：

我单位已于 年月日收到贵单位关于中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目 项目的投标邀请书，经我单位研究决定（请填写参与或不参与）本次投标，并授权（联系人/联系电话）的（邮箱）为此次招标电子版资料和招标答疑回复文件的接收邮箱，特此确认。

 投标单位名称（加盖公章）：

 日期： 年 月 日

# 招标项目

中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目

## 招标人简介

中天国富证券（下称“公司”）成立于 2004 年，由中天金融集团股份有限公司（000540.SZ）控股，以贵阳、深圳、上海、北京为核心设立15家分公司，并下设深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司、贵阳中天佳创投资有限公司两家全资子公司。公司业务涵盖证券承销与保荐、证券经纪和证券自营，依托不断完善的综合业务服务体系，为中小企业和高净值客户提供全方位服务。

公司聚焦主业，投行、投资业务持续发力，收入规模持续增长，市场影响力进一步增强。公司坚持“优先发展、创新发展、协同发展、精细化发展”四大战略，坚持“创造价值、分享价值”的核心价值理念，坚定不移的做大做强做精投行这一支柱业务，积极推动“投行+”业务模式，不断丰富业务线，践行研究驱动投资的投资理念，努力提高公司综合业务及服务能力，逐步推动公司迈入行业一线梯队，使公司成为股东满意、客户信赖、社会尊重、员工自豪的国内知名的特色精品券商。

## 方案简介

本次更换范围为15家分支机构+深圳储能大厦职场+贵阳北七塔职场的34台上网行为管理设备和深圳、贵阳总部IDC的4台IPSEC VPN接入防火墙。本项目与中标供应商签订框架合同，实际采购数量以采购时点中天国富证券提供的采购数量为准。

## 招标需求及范围

本次更换范围为15家分支机构+深圳储能大厦职场+贵阳北七塔职场的34台上网行为管理设备和深圳、贵阳总部IDC的4台IPSEC VPN接入防火墙。并包含对旧设备进行替换的项目集成服务；本项目采购网络设备电源要求冗余，设备要求5年维保，要求原厂实施，并提供项目实施所需网线。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机房** | **设备类型** | **现网设备型号** | **升级后设备类型** | **采购数量** |
| 1 | 深圳机房 | 防火墙 | AF-1000-G640 | 千兆防火墙 | 2 |
| 2 | 贵阳机房 | 防火墙 | AF-1000-G640 | 千兆防火墙 | 2 |
| 3 | 深圳储能大厦机房 | 上网行为管理设备 | AC-1700 | 上网行为管理设备 | 2 |
| 4 | 各地分公司职场（含贵阳北七塔机房） | 上网行为管理设备 | AC-1000-C400 | 上网行为管理设备 | 32 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 总计： | 38 |

## 设备需求说明

基础要求项必须每项均满足要求，否则技术分计0分。

功能要求项允许不满足。

### 3.4.1千兆防火墙（4台）

4台千兆防火墙。

|  |
| --- |
| **千兆防火墙（总部IPSECVPN接入设备）共4台** |
| **类别** | **序号** | **要求项** | **要求明细** |
| ★基础要求 | 1 | 案例要求 | 提供防火墙同系列在证券行业的案例。（提供证明材料） |
| 2 | 产品要求 | 要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书EAL4+。（提供有效证书复印件） |
| 3 | 排名要求 | 要求所投产品连续6年或以上入围Gartner网络防火墙魔力象限。（提供有效证明材料） |
| 4 | IPV6能力 | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 5 | 所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证（提供有效证书复印件） |
| 6 | 高可靠性 | 支持双机热备实现HA，支持业务不中断升级。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 7 | 性能参数 | 网络层吞吐量≥10G；应用层吞吐量≥4G；IPS吞吐≥1G；全威胁吞吐量(IPS+WAF+防病毒）≥800M；并发连接数≥400万；HTTP新建连接数≥10万；IPSec VPN 吞吐量≥800M.（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 8 | 熬 | 配置IPS/AV/URL/Web应用等特征库5年升级授权函。 |
| 9 | 维保要求 | 防火墙设备包含5年原厂维保服务，维保服务为 7\*24\*4。 |
| 10 | 端口要求 | 提供不少于6个千兆电接口,4个千兆光接口。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 11 | 硬件规格 | 配置冗余电源，支持热插拔，内存≥8GB，硬盘容量≥128G SSD。 |
| 12 | 模块数量 | 单台设备模块数量：千兆多模光模块4个。（要求为中标品牌原厂模块） |
| ▲信创要求 | 13 | 信创要求 | 满足信创要求，CPU采用国产芯片，操作系统采用国产操作系统（提供第三方检测证明报告等证明材料） |
| ▲功能要求 | 14 | 应用识别 | 支持至少9000条以上的应用识别。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 15 | VPN功能 | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 16 | 会话控制 | 产品执行基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 17 | 入侵攻击防御 | 支持超过16000条以上特征的攻击检测和防御。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 18 | 产品支持基于IMAP、FTP、SSH、TELNET等应用协议进行深度检测与防护。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 19 | 产品支持僵尸主机检测功能。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 20 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 21 | 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 22 | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 23 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 24 | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 25 | 产品支持勒索病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明。（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“勒索病毒”的证书或检测报告证明功能有效性）。 |
| 26 | Web应用防御 | 产品内置超过4500种web应用攻击特征。支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 27 | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 28 | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录。（提供证明材料，如官网截图、产品彩页截图、第三方报告等） |
| 29 | 管理服务 | 在总部为分支机构上网行为管理设备搭建统一管理平台及提供所有终端的管理授权。 |

### 3.4.2上网行为管理设备（34台）

34台上网行为管理设备

|  |
| --- |
| **上网行为管理设备（分支机构IPSECVPN接入设备）共34台** |
| **类别** | **序号** | **要求项** | **要求明细** |
| ★基础要求 | 1 | 案例要求 | 所投产品系列在金融行业有实际部署案例 |
| 2 | 产品要求 | 要求所投产品与防火墙（总部IPSECVPN接入设备）同一品牌。 |
| 3 | 要求所投产品具备国家信息安全产品认证证书。（提供有效证书复印件） |
| 4 | 公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心《网络安全专用产品安全检测证书》或同等效力的其他证书 |
| 5 | 排名要求 | 要求所投产品近三年IDC市场份额排名前三。（提供有效证明材料） |
| 6 | IPV6能力 | 支持配置IPv6策略，支持全IPV6能力。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 7 | 高可靠性 | 支持双机热备实现HA。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 8 | 性能参数 | **总部职场级（2台）：**网络层吞吐量（大包）：3.6G，应用层吞吐量：450M；并发连接数≥15万；新建连接数≥4000；支持用户数：1500人；存储：480G以上；**分公司级（32台）：**网络层吞吐量（大包）：2G，应用层吞吐量：150M；并发连接数≥5万；新建连接数≥1000；存储：128G以上；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 9 | 维保要求 | 上网行为管理设备包含5年原厂维保服务。 |
| 10 | 硬件规格 | 提供不少于6个千兆电接口。 |
| 11 | 设备高度1U。 |
| ▲信创要求 | 12 | 信创要求 | 满足信创要求，CPU采用国产芯片，操作系统采用国产操作系统（提供第三方检测证明报告等证明材料） |
| ▲功能要求 | 13 | 工作模式 | 支持透明、路由、旁路三种工作模式；（提供产品界面截图） |
| 14 | 高可用 | 高可用支持主备、主主模式部署； （提供产品界面截图） |
| 15 | VPN组网 | 支持IPSec VPN模块；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 16 | 实时状态 | 支持首页显示接入用户人数；带宽质量分析、终端违规、终端接入类型、展示等功能；（提供产品界面截图） |
| 17 | 用户认证 | 支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式。（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 18 | 支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证，其中LDAP认证应支持AD域、lotus ldap、novell ldap、open ldap IBM ldap等 |
| 19 | 支持通过钉钉、企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证；（提供产品界面截图） |
| 20 | 单点登录 | 支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 21 | 流控管理 | 支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 22 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；（提供产品界面截图） |
| 23 | 支持通过P2P流量进行流量控制；（提供产品界面截图） |
| 24 | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽，启用状态等；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 25 | 访问权限管理 | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 26 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；（提供产品界面截图） |
| 27 | 能够针对各种URL类型做识别和分类（提供产品界面截图） |
| 28 | 支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为；支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 29 | 日志管理 | 支持内置、外置日志中心；（提供证明材料，如官网截图、产品功能截图、第三方权威检测报告等） |
| 30 | 故障排查 | 支持网络故障排查，支持bypass功能，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测；（提供产品界面截图） |
| 31 | 集中管控 | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等； |
| 32 | 为应对互联网AI应用大规模使用可能出现的数据安全风险，需要具备AI应用识别和管控能力； |
| 33 | 升级服务 | 配置URL/应用识别等特征库5年升级授权函。 |

## 技术方案

### 3.5.1深圳及贵阳IDC广域网区防火墙设备及各分支机构上网行为管理设备更新分析



上图为深圳及贵阳IDC广域网区拓扑。网络总体拓扑大体架构不做调整。升级设备明细如下：

4台千兆防火墙。

34台上网行为管理设备。

### 3.5.2升级服务要求

中标人须对网络设备软件提供免费升级服务。设备验收后，如中天国富有需求，中标人须免费协助中天国富对网络设备版本进行评估，并提交升级建议。如中天国富确认需升级，中标人应提交《升级方案建议书》，内容包括但不限于测试要点、配置的备份、升级的步骤和回退方案。

## 保修及服务

所有设备需提供设备5 年原厂维保服务。

具体服务等级要求详见附件一采购设备清单

中标人自身需要提供 5年的技术支持服务。服务要求如下：

（1）电话支持服务：中标人需提供7×24电话支持服务。

（2）现场支持服务：中标人需提供7×24现场技术支持服务，15分钟内对招标人所提出的技术支持要求做出响应，重大故障2小时内工程师到现场，3小时内对问题做出诊断说明。

（3）现场保障服务：在招标人提出重大生产变更，或重要时段保障服务需要时，中标人提供现场保障服务。

（4）现场巡检服务：中标人需定期对招标人采购的产品进行巡检服务，及时发现并解决问题，并提交相应健康检查分析报告。

（5）软件升级服务：如原厂发布新版本，中标人须对软件版本进行评估，向招标人提交升级建议。如招标人确认需升级，中标人应提交《升级方案建议书》，内容包括但不限于测试要点、配置的备份、升级的步骤和回退方案。

（6）资料更新服务：维护服务期内，要求中标人定期为招标人进行相关技术资料的更新维护。

## 资料服务要求

项目验收前，要求中标人向中天国富提供保障合同标的正常运行的技术资料和保障日常使用的操作手册；后续的维护服务期内，要求中标人定期为中天国富进行相关技术资料的更新维护。

中标人提供的资料包括但不限于网络部署方案、网络安装部署手册、配置备份方案、应急方案和运维使用手册。当提供的资料或方案文档不满足中天国富要求时，中标人要求根据中天国富要求完善；当中天国富需中标人现场配合时，中标人应安排工程师现场配合中天国富完成技术资料和使用手册需求。

## 安全要求

（1）网络设备交付时，要求提供最新的稳定版产品，并提供原厂发布的最新、最稳定版本白皮书或证明材料。

（2）网络设备交付时，中标人需确保提供的产品不存在恶意代码或未授权功能，无违反我国法律法规的模块，并符合证券行业有关技术规范和技术指引。如中标人违反前述承诺，应赔偿因此给中天国富造成的全部损失。

（3）网络设备上线前，要求免费协助中天国富对设备固件及软件进行信息安全检查（包括但不限于渗透性测试、漏洞扫描）；中天国富进行信息安全常规检查时，如有需求，中标人须免费到场协助。

（4）网络设备维保期内，如中天国富发现设备固件及软件存在安全漏洞或隐患，中标人须在10个工作日内免费提供信息安全修复方案，并免费协助中天国富修复信息安全漏洞或隐患。

## 保密要求

（1）投标人对因履行本项目而获悉的所有信息和资料（包括但不限于本项目所涉的方案、价格、管理等信息以及资料）均负有保密义务。

（2）未经中天国富书面允许，投标人不得将提供给中天国富的商业信息和包含中天国富数据的资料透露给第三方。

（3）投标人要求履行前述保密义务，直至投标人和中天国富书面同意解除此项义务，或事实上不会因违反前述保密义务而给中天国富造成任何形式的损害时为止。

（4）投标人违反前述保密义务，应赔偿因此给中天国富造成的全部损失。

## 知识产权要求

须保证本项目所使用之信息、技术、资料、文档、软件、设备设施、工具及交付的服务报告均未侵犯任何第三方的知识产权或违反其与第三方签订的合同、协议等。如涉及第三方知识产权，投标人应依法获得必要之许可，并提供许可证明。如投标人未提前告知且未提供许可证明，将由投标人全部承担第三方知识产权的所有法律诉讼费用及相关的赔偿费用。

## 项目验收与实施

### 3.11.1.项目实施要求

要求原厂提供设备上线割接方案并且全程保障项目实施。

项目投标人项目建设应满足以下几点要求：

（1）投标人在需求设计阶段需要与招标人派出的项目经理，一同参与网络架构的需求确认。项目设计方案中应包含项目工作计划，以及需要招标人提供的各项准备工作内容。

（2）投标人需提供详尽的项目实施时间表和进度计划以及各阶段技术人员的安排。

（3）在项目建设过程中对产品的交付进度向招标人派出的项目经理进行定期汇报，确保项目进度公开透明，按计划进行，项目组中如果有人员变动应该及时通知招标人。投标人项目经理每周提供项目进度表，项目变更须经招标人项目经理签字同意。

（4）在实施过程中对产品的项目质量除由投标人按照自身的控制体系进行控制管理外，还需由招标人派出的质量监督员定期进行监督控制。

### 3.12.2.项目施工范围

本次项目时间紧迫，中标人按照招标人要求完成以下工作：

（1）网络设备的供货、上架、安装、布线、标签、调试、测试；

（2）网络设备软件版本升级至原厂推荐的最新最稳定版本；

（3）整理网络拓扑图、IP地址规划表、网络互联信息等文档；

（4）完成网络切换测试；

（5）配合系统上线。

### 3.12.3.项目验收要求

（1）合同项下的所有产品及服务必须通过验收，包括到货验收、上线安装验收和竣工验收。

（2）投标人在产品到货后，在进行安装前，要按合同规定向招标人提供产品到货清单，根据到货清单，招标人将进行产品到货验收，以确认产品到货型号与数量是否与合同相符。

（3）投标人必须在产品安装后进行上线安装验收。

（4）上线安装验收通过后，产品进入试运行期，试运行期1个月。试运行期结束后，投标人应按合同规定的测试项目进行竣工验收，验收测试的依据是招标人与投标人共同确认的需求书。经验收合格后，投标人应向招标人提交竣工验收报告。

（5）提供具体的安装和运维文档。

## 完成时间

投标人须在投标文件中提供详细实施计划。

投标人在收到招标单位正式发出的《中标通知书》起1个月内完成设备供货，在施工环境具备后1周内完成网络正式投产工作。

# 投标条件

## 对投标人的要求

（1）必须保证所供产品为原装正牌产品。如所提供假冒伪劣产品引起法律纠纷及造成相关损失，由中标人承担全部责任和经济损失。中标人不得转包，否则引起法律纠纷及造成相关损失，由中标人承担全部责任和经济损失。

（2）投标人应在中国注册并遵守有关的中国法律和规章条例。

（3）投标人应对项目建设过程中所可能产生的各种文档作一一描述，包括文档名称、内容、提交用户的时间和方式等。

（4）投标人必须有足够能力保证按时按质完成投标项目、售后服务和技术支持良好的信誉，在中标后应认真组织好技术及管理队伍配合邀标人完成项目实施，并做好工作计划提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施、计划和承诺。

（5）投标人必须保证所供材料真实性，否则废标。

## 投标人资格要求

（1）投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（2）具体资格要求：

公司规模：投标人注册资本金不少于3000万元，人员规模不低于200人，成立时间不少于5年。

资质：具有涉及产品代理资质，能独立行使民事权利并承担民事责任的公司。

## 投标保证金

 本次招标不需投标人缴纳投标保证金。

# 招标方式

（1）招标方式为公开招标。递交投标文件的截止时间为2025年x月x日 x时，地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼。

（2）投标人根据本招标文件的要求编写投标文件，并进行报价，招标人以议标方式评标，评标期间招标人与投标人可进行开标竞价约谈。

（3）投标文件正本一份和副本二份，电子文档一份，在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字。除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，若有修改须由签署投标文件的人签字。电子文档投标文件拷贝至U盘且密封在投标文件正本信封内。

（4）投标文件需按投标文件组成的要求分为商务投标文件、技术投标文件、投标报价文件和电子版投标文件（U盘），其中商务投标文件、技术投标文件、投标报价文件要求分别胶装装订，电子版投标文件（U盘）包含商务投标文件、技术投标文件和投标报价文件、讲标PPT。商务投标文件和技术投标文件不得包含价格。投标文件要求将投标报价文件与商务投标文件、技术投标文件分开密封，否则取消资格。商务投标文件、技术投标文件中出现投标报价文件信息的投标人主动失去投标资格。

（5）投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

# 投标报价

（1）投标人应提供详细的产品清单、数量、单价、总价等。（按照附件格式）。

（2）报价为一次性报价。（不再进行二次报价）

（3）报价页需由法人代表或授权代表签字、加盖公章。

（4）报价方式为总价包干制，招标人不再为该项目支付其他任何费用。

# 投标须知

## 7.1.投标须知

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，对于标书中的要求必须全部实现。投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

（2）投标人必须保证投标产品完全满足技术参数和功能要求，如出现货不符实的情况，招标人有权要求投标人将设备替换为可以满足技术参数和功能要求的设备，由此造成的损失由投标人承担。

（3）投标人应承担参加本次投标的全部费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均不承担费用。

（4）招标人对投标人提交的投标文件，在投标开始后均不退还。

（5）招标人本次项目联系人

联系人：吴家玮

电话：0755-3352 2871，邮箱：itzhaobiao@ztfsec.com

## 7.2.付款条件

项目付款分4次，付款条件如下：

第1次付款时间/条件：合同签订生效后，收到中标人所开具增值税发票的30个工作日内，按中标金额30％付款；

第2次付款时间/条件：合同清单全部到货，中标人提供招标人项目经理签字的到货清单及中标人所开具增值税发票的30个工作日内，按中标金额30％付款；

第3次付款时间/条件：所有产品安装调试完成，安装验收报告签署完成，且中标人所开具增值税发票的30个工作日内，按中标金额30％付款；

第4次付款时间/条件：项目投产运行，通过竣工验收后，收到中标人所开具增值税发票30个工作日内，按中标金额10％付款。

## 7.3.违约责任

（1）非因中标人原因导致招标人未能按约定履行付款义务，中标人有权就逾期未付部分按照每月0.2%的比率收取迟付金。逾期超过90个工作日的，中标人有权依据本约定合同终止与解除条款，解除本协议。

（2）中标人交付产品不符合协议约定要求或标准的，中标人应按该产品对应费用的20%向招标人支付违约金，经两次修改仍未达成要求的，招标人有权依据本约定合同终止与解除条款，解除本协议及工作说明书。

（3）中标人逾期向招标人提供交付产品的，每逾期一日，应按该交付产品对应阶段应付服务费的万分之一向招标人承担违约责任。

（4）中标人根据本协议及工作说明书或在履行本协议及工作说明书的过程中向招标人提供的有关信息、资料而产生的交付产品（含客户产品以及已有产品）侵害他人的知识产权，中标人应按本协议总费用的30%向招标人支付违约金。

（5）中标人未经招标人书面意擅自更换项目负责人的，应每人按项目总额1%向招标人承担违约责任。若中标人擅自更换项目负责人导致履行协议不能达到招标人要求的，招标人有权依据本约定合同终止与解除条款，解除本协议及工作说明书。

中标人无正当理由更换项目负责人，应每人按项目总额2%向招标人承担违约责任。

中标人擅自更换主要服务人员的，应每人按项目总额1%向招标人承担违约责任。

中标人无正当理由拒绝撤换主要服务人员的，应每人按项目总额1%向招标人承担违约责任。

（6）中标人违反合同“知识产权”、“保密条款”、“安全条款”等条款中任一约定的，应按合同总金额的5％向招标人支付违约金,除此之外招标人有权解除或部分解除合同。

（7）关于发票的其他约定

1. 若中标人提供的发票与合同载明信息不一致或发票不合规，招标人有权延迟支付应付款项直至中标人提供合法、合规发票为止，且不承担任何违约责任，因此产生的损失由中标人自行承担。
2. 中标人将严格按照相关税收法律法规，开具合法合规的增值税专用发票。汇总开具专用发票的，应按规定开具销售货物或者提供应税劳务清单。因中标人开具的增值税专用发票不符合税收法规或税务机关相关规定而给招标人造成经济损失的，中标人应承担赔偿责任，并重新向招标人开具符合规定的增值税专用发票。前述经济损失包括但不限于直接与间接损失、行政机关的罚金等。
3. 中标人开具增值税专用发票后的30个自然日内应派专人或使用挂号信件、特快专递等方式及时将增值税专用发票送达至招标人，逾期送达的，招标人有权拒收发票并要求中标人承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、重新开具合法发票等。
4. 中标人开具的增值税专用发票在送达招标人以前如发生丢失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达招标人的，中标人应负责按照税收法规的相关规定提供有关资料，并确保招标人顺利获得抵扣，否则，招标人因此遭受的经济损失由中标人负责赔偿。
5. 中标人开具的票据送达招标人后，如招标人丢失相关票据，中标人应积极协助招标人，按照相关税收法律法规提供有关资料，并确保招标人顺利获得抵扣。
6. 若中标人所提供的增值税专用发票不能认证通过，中标人应支付增值税专用发票中载明的税收款金额作为违约金。

## 7.4.合同变更与解除

（1）为了平衡双方的权益，经招标人、中标人双方同意，若招标人对中标人交付的产品或咨询服务不满意的，招标人有权解除本协议，同时，此种解除并不构成中标人的违约，对于协议解除前中标人已经完成并交付给招标人经招标人明确以书面方式验收通过的产品，招标人应支付费用。

（2）中标人提供的服务或交付的交付产品不符合协议约定或招标人要求或经过招标人提出整改要求后，中标人经两次（含两次）修改以后仍未达成要求的，招标人有权解除本协议，同时，中标人应返还招标人已支付的服务费用。

（3）中标人逾期超过45个工作日提供交付产品的，招标人有权解除本协议。

（4）中标人交付产品不符合协议约定或招标人要求的，经招标人提出两次修改要求后，中标人仍未能交付符合协议约定要求或标准的交付产品的，招标人有权解除本协议及工作说明书。

（5）中标人擅自更换项目负责人导致履行协议不能达到招标人要求的，招标人有权依据本约定解除本协议及工作说明书。

（6）若发生双方依据本协议及工作说明书的约定或法律规定解除协议的，本协议及附件自另一方收到解除方解除合同通知之日解除。因招标人违约导致中标人行使解除权的，对于中标人已提交给招标人并经招标人书面验收通过的该部分产品的费用，以及招标人应向中标人支付的违约金，招标人均应在合同解除后45个工作日内支付。对于因中标人违约导致招标人行使解除权的，中标人应退还招标人已经支付但中标人尚未实际履行部分的费用，并按协议约定向招标人承担违约金或赔偿金，并在合同解除后45个工作日内支付完毕。

# 评标规则与中标通知

## 评标规则

（1）投标人应完全满足邀标书要求，否则取消资格。

（2）本项目由招标现场评标工作组从投标人资质案例、技术支持服务、报价等方面进行综合评分，综合评分最高者中标。

## 中标通知方式和时间

评标工作结束后，中天国富证券将依据评标最终结果，于公司官方网站正式发布招标结果公示信息，公示期设定为法定三个工作日。其他投标人对中标结果有异议的，可在公示期内提出，中天国富证券将对异议进行调查核实，并作出处理决定。公示期满且无异议或异议已处理的，中天国富证券将向中标人发出中标通知书。

# 投标文件组成

## 商务投标文件

（1）目录。

（2）法定代表人资格证明书（附件3）及法定代表人授权委托书（附件4）（如委托他人办理，应附此证书）、公司规模、资质认证情况（例如信息系统集成及服务资质、信息技术服务运行维护标准符合性证书等）。

（3）企业资信文件

①企业营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照复印件）、近二年财务报表等，需加盖公章。

②网络设备经销商及服务合作伙伴资质证明，需加盖公章。

（4）近三年（从投标之日起向前回溯）国内金融行业（证券业优先）类似网络建设项目案例名称列表、案例证明资料，证明材料中需可以明确看到合同名称、首尾页、甲乙方名称、合同设备清单等信息。

（5）投标人在深圳、贵阳（如果贵阳没有，请提供西南地区）设有售后服务机构（总部、分公司、办事处）以及技术工程师人员数量规模的证明材料（例如租房、社保等）。

（6）原厂针对此项目的专项授权。

（7）廉洁协议书

（8）其它材料：投标人认为应提交的其他材料。

## 技术投标文件

根据招标文件技术条件，由投标人按照招标文件技术要求规定的内容自行编制，应包括但不限于如下内容：

（1）目录。

（2）按照附件格式提供偏离表（电子档需为excel版本）。

（3）技术方案

不限于表述内容：系统需求分析、技术方案、实施方案、实施重点关注项、测试方案、关键技术路线等。

（4）实施及组织计划

不限于表述内容：项目团队、项目管理、项目计划及里程碑、项目风险识别与控制、项目质量管理措施、项目沟通管理、项目变更管理、测试方案、验收方案等。

（5）项目经理和项目成员信息，包括姓名、联系方式及相关资质认证情况，要求社保可查。

（6）在深圳的网络设备备品备件库地址、规模的证明材料。

（7）售后服务说明，包括服务联系方式、服务流程、当地联系人及联系方式、巡检模板、原厂证明等。

## 投标报价文件

中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目产品报价清单（附件1）

## 电子版投标文件（U盘）

# 附件

## 附件1：中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目采购报价清单



## 附件2：中天国富公司总部和分支机构上网行为管理设备更新项目采购技术偏离表



## 附件3：法定代表人身份证明书



## 附件4：法定代表人授权委托书

****

## 附件5：廉洁协议书



中天国富证券有限公司

 2025-4-10